附件1

手术室高效过滤器采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| JK-1 | 高效过滤器 | 915\*505\*69 | 14 | H13 |
|  | 高效过滤器 | 610\*505\*69 | 6 | H13 |
| JK-2 | 高效过滤器 | 915\*610\*69 | 6 | H13 |
|  | 高效过滤器 | 610\*505\*69 | 2 | H13 |
| JK-3 | 高效过滤器 | 610\*505\*69 | 2 | H13 |
|  | 高效过滤器 | 915\*610\*69 | 6 | H13 |
| JK-4 | 高效过滤器 | 305\*305\*69 | 2 | H13 |
|  | 高效过滤器 | 610\*505\*69 | 2 | H13 |
|  | 高效过滤器 | 305\*610\*69 | 4 | H13 |
| JK-5 | 高效过滤器 | 305\*305\*69 | 2 | H13 |
|  | 高效过滤器 | 610\*505\*69 | 2 | H13 |
|  | 高效过滤器 | 305\*610\*69 | 4 | H13 |
| JK-6 | 高效过滤器 | 305\*305\*69 | 2 | H13 |
|  | 高效过滤器 | 610\*505\*69 | 2 | H13 |
|  | 高效过滤器 | 305\*610\*69 | 4 | H13 |
| JK-7 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 2 | H13 |
| JK-8 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 2 | H13 |
| JK-9 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 2 | H13 |
| JK-10 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 2 | H13 |
| 洁净走道 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 18 | H13 |
| 污物走道 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 20 | H13 |
| 药品库 | 高效过滤器 | 488\*488\*90 | 3 | H13 |
| 手术室门口 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 3 | H13 |
| 男更衣间 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H13 |
| 女更衣间 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H13 |
| 手术麻醉间 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 3 | H13 |
| 合计 |  |  | 117 |  |

附件2

手术室初、中效过滤器购买清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| JK-1 | 初效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F6 |
|  | 初效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 6 | F6 |
|  | 中效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
|  | 中效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 6 | F8 |
| JK-2 | 初效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F6 |
|  | 初效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F6 |
|  | 中效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
|  | 中效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F8 |
| JK-3 | 初效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F6 |
|  | 初效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F6 |
|  | 中效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
|  | 中效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F8 |
| JK-4 | 初效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F6 |
|  | 初效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F6 |
|  | 中效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
|  | 中效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F8 |
| JK-5 | 初效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F6 |
|  | 初效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F6 |
|  | 中效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
|  | 中效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F8 |
| JK-6 | 初效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F6 |
|  | 初效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F6 |
|  | 中效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
|  | 中效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F8 |
| JK-7 | 初效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F6 |
|  | 初效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F6 |
|  | 中效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
|  | 中效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F8 |
| JK-8 | 初效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 4 | F6 |
|  | 中效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 4 | F8 |
| JK-9 | 初效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F6 |
|  | 初效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 6 | F6 |
|  | 中效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 5 | F8 |
|  | 中效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 6 | F8 |
| JK-10 | 初效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F6 |
|  | 初效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 6 | F6 |
|  | 中效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 5 | F8 |
|  | 中效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 6 | F8 |
| JK-11 | 初效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F6 |
|  | 初效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 6 | F6 |
|  | 中效袋式过滤器 | 287\*592\*381 | 5 | F8 |
|  | 中效袋式过滤器 | 592\*592\*381 | 6 | F8 |
| 合计 |  |  | 134 |  |